**Сведения**

**доступности инвалидов и лиц с ОВЗ в МОБУ ООШ № 29 посёлка Весёлый Лабинского района.**

**1. Информация об объекте**

Наименование МОБУ ООШ № 29 посёлка Весёлый Лабинского района

Место нахождения (адрес) 352526, Краснодарский край, Лабинский район, посёлок Весёлый, ул.Школьная,4

Форма собственности объекта\_муниципальная

Количество этажей здания- 2 этаж расположения объекта

**2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов[[1]](#footnote-2)**

| Функциональные зоны /  элементы объекта | Категории инвалидов[[2]](#footnote-3) | Нормативные  требования | Соответствует / не соответствует | Примечания1 /  Замечания по несоответствию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1. Участки и территории** | | | | |
| **Вход на территорию:** |  |  |  |  |
| - ширина прохода, калитки, проема в ограждении | К | не менее 0,9 м. | да | п. 4.1.7; 5.1.4 |
| - высота порога или перепад у калитки | К | не более  1,4 - 1,5 см. | да | п. 4.1.8; 5.1.4 |
| **Лестница на входе на территорию:** |  |  |  |  |
| - высота подъема ступеней | О, С | 12 – 15 см. | да | п. 4.1.12 |
| - ширина ступеней | О, С | 35 - 40 см. | да | п. 4.1.12 |
| - единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие |  | п. 4.1.12 |
| - поручни по обеим сторонам на высоте **90 см.** | О, С | наличие | да | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) |
| - рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м. | С | наличие | нет | п. 4.1.12 |
| - контрастная окраска **краевых** ступеней | С | наличие | да | п. 4.1.12 |
| **Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:** | К | наличие | нет | п. 4.1.14 |
| - длина марша пандуса | К | не более 9,0 м. | - | п. 4.1.14 |
| - уклон пандуса (высота / длина) | К | не более 1/20 (5%) | - | п. 4.1.14 |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее  1,5 х 1,5 м. | - | п. 4.1.15 |
| Поручни пандуса: |  |  | - |  |
| - вдоль обеих сторон | К, О | наличие | - | п. 4.1.15 |
| - на высоте | К | 0,7 м. | - | п. 4.1.15 |
| - на высоте | О | 0,9 м. | - | п. 4.1.15 |
| - расстояние между поручнями | К | 0,9 - 1,0 м. | - | п. 4.1.15 |
| **Автостоянка** |  |  |  |  |
| Количество мест для транспорта инвалидов | О, С, Г, К | не менее 10%  (но не менее 1) | да | п. 4.2.1 |
| В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером **6,0 х 3,6 м.** | К | 5% | да | п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6 |
| Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание | К, О | не более 50 м. | да | п. 4.2.2 |
| Обозначение места специальным знаком: |  |  | нет |  |
| - на поверхности покрытия стоянки | О, С, Г, К | наличие | нет | п. 4.2.1; рис. Д.6 |
| - на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м. | О, С, Г, К | наличие | нет | п. 4.2.1; рис. Д.6 |
| Съезд/заезд с тротуара на парковку: |  |  | да |  |
| - ширина | К | не менее 1,0 м. | да | рис. Д.5 |
| - уклон | К | не более 10% | да | п. 4.1.8 |
| - перепад высот в месте съезда | К | не более 1,5 см. | да | п. 4.1.8 |
| **Путь к входу в здание:** |  |  |  |  |
| - указатели направления движения | К | наличие | нет | п. 4.1.3 |
| - ширина пути движения | К | не менее 1,2 м. | да | п. 4.1.7 |
| - продольный уклон пути движения | К | не более 5% | да | п. 4.1.7 |
| - высота бордюра по краям пешеходного пути | С | не менее 5,0 см. | да | п. 4.1.8 |
| **Открытая лестница:** |  |  |  |  |
| - высота подъема ступеней | О, С | 12 – 15 см. | да | п. 4.1.12 |
| - ширина ступеней | О, С | 35 - 40 см. | да | п. 4.1.12 |
| - единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие | нет | п. 4.1.12 |
| - поручни по обеим сторонам на высоте **90 см.** | О, С | наличие | да | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) |
| - рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м. | С | наличие | нет | п. 4.1.12 |
| - контрастная окраска **краевых** ступеней | С | наличие | да | п. 4.1.12 |
| **Пандус, дублирующий открытую лестницу:** | К | наличие | нет | п. 4.1.14 |
| - длина марша пандуса | К | не более 9,0 м. | нет | п. 4.1.14 |
| - уклон пандуса (высота / длина) | К | не более 1/20 (5%) | нет | п. 4.1.14 |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее  1,5 х 1,5 м. | нет | п. 4.1.15 |
| Поручни пандуса: |  |  | нет |  |
| - вдоль обеих сторон | К, О | наличие | нет | п. 4.1.15 |
| - на высоте | К | 0,7 м. | нет | п. 4.1.15 |
| - на высоте | О | 0,9 м. | нет | п. 4.1.15 |
| - расстояние между поручнями | К | 0,9 - 1,0 м. | нет | п. 4.1.15 |
| **2.2. Вход** | | | | |
| **Лестница на входе наружная:** |  |  |  |  |
| - поручни по обеим сторонам | О, С | наличие | да | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) |
| - поручни на высоте | О, С | 90 см. | да | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) |
| - высота подъема ступеней | О, С | 12 – 15 см. | да | п. 4.1.12 |
| - ширина ступеней | О, С | 35 - 40 см. | да | п. 4.1.12 |
| - единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие | нет | п. 4.1.12 |
| **Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:** | К | наличие | нет | п. 4.1.14 |
| - длина марша пандуса | К | не более 9,0 м. | нет | п. 4.1.14 |
| - уклон пандуса (высота / длина) | К | не более 1/20 (5%) | нет | п. 4.1.14 |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 х 1,5 м. | нет | п. 4.1.15 |
| Поручни пандуса: |  |  | нет |  |
| - вдоль обеих сторон | К, О | наличие | нет | п. 4.1.15 |
| - непрерывная поверхность по всей длине | К, О | наличие | нет | п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261) |
| - на высоте | К | 0,7 м. | нет | п. 4.1.15 |
| - на высоте | О | 0,9 м. | нет | п. 4.1.15 |
| - расстояние между поручнями | К | 0,9 - 1,0 м. | нет | п. 4.1.15 |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.) | К | наличие |  | п. 4.1.14; п. 5.2.13 |
| **Входная площадка** |  |  | да |  |
| Размер входной площадки: |  |  |  |  |
| - при открывании двери наружу | К | не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85 м. | да | п. 5.1.3 |
| - при наличии пандуса | К | не менее  2,2 х 2,2 м. |  | п. 5.1.3 |
| Нескользкое покрытие | К, О, С | наличие | да | п. 5.1.3 |
| **Дверь входная наружная:** |  |  |  |  |
| - ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 см. | да | п. 5.1.4 |
| - высота порога двери | К | не более 1,4 см. | нет | п. 5.1.4 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | С | наличие | нет | п. 5.1.5 |
| **Тамбур** (глубина х ширина) | К | не менее  1,5 х 1,5 м. | да | п. 5.1.7; рис. Д. 10 |
| **Дверь входная внутренняя:** |  |  |  |  |
| - ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 см. | да | п. 5.1.4 |
| - высота порога двери | К | не более 1,4 см. | да | п. 5.1.4 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | С | наличие | нет | п. 5.1.5 |
| **2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)** – этаж \_\_\_\_ | | | | |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п. | К | не менее 1,5 м. | да | п. 5.2.1 |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | К | не менее 1,2 м. | да | п. 5.2.1 |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К | не менее 0,9 м. | да | п. 5.2.4 |
| Высота порогов или перепад высот | К | не более 1,4 см. | да | п. 5.2.4 |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ: |  |  |  |  |
| - на стенах | С | не более 10 см. | да | п. 5.2.7 |
| - на отдельно стоящей опоре | С | не более 30 см. | нет | п. 5.2.7 |
| **Лестница внутренняя** (в зону оказания услуги) |  |  |  |  |
| Ступени ровные с шероховатой поверхностью | О, С | наличие | нет | п. 5.2.9 |
| Поручни с двух сторон лестницы | О, С | наличие | нет | п. 5.2.15 |
| Поручни на высоте | О, С | 90 см. | да | п. 5.2.15 |
| Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием | С, О | не менее 30 см. | да | п. 5.2.10 |
| Тактильные указатели на поручнях лестниц | С | наличие | нет | п. 5.2.16 |
| Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу | С | наличие | нет | п. 5.2.10 |
| Различный цвет ступеней и площадок перед ними | С | наличие | да | п. 5.2.12 |
| **Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу** (в зону оказания услуги): |  |  | нет |  |
| - высота одного подъема | К, О | не более 0,8 м. | нет | п. 5.2.13 |
| - уклон (отношение высота / длина) | К, О | не более 1/20 (5%) | нет | п. 5.2.13 |
| - уклон при перепаде высот 20 см. и менее | К, О | не более 1/10 (10%) | нет | п. 5.2.13 |
| - горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 х 1,5 м. | нет | п. 5.2.13 |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса: | К, О | наличие | нет | п. 5.2.15 |
| - на высоте | К | 0,7 м. | нет | п. 5.2.15 |
| - на высоте | О | 0,9 м. | нет | п. 5.2.15 |
| - расстояние между поручнями | К | 0,9 - 1,0 м. | нет | п. 5.2.15 |
| - горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | К, С, О | не менее 30 см. | нет | п. 5.2.15 |
| Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты) | С | наличие | нет | п. 5.2.14 |
| Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м. | К, О | наличие | нет | п. 5.2.13 |
| **Дверь входная внутренняя** (в зону оказания услуги): |  |  |  |  |
| - ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 см. | да | п. 5.1.4 |
| - высота порога двери | К | не более 1,4 см. | нет | п. 5.1.4 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | С | наличие | нет | п. 5.1.5 |
| **Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:** |  |  |  |  |
| - габариты кабины (глубина х ширина) | К | не менее  1,5 х 1,7 м. | нет | п. 5.2.18 |
| - ширина дверного проема кабины (в свету) | К | не менее 0,95 м. | нет | п. 5.2.18 |
| - тактильные средства информации на кнопках управления лифта | С | наличие | нет | п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008 |
| - тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта | С | наличие | нет | п. 5.2.20 |
| - напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажана высоте 1,5 м. размер не менее 10 см. |  | наличие | нет | п. 5.2.20 |

1. Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» [↑](#footnote-ref-2)
2. К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху. [↑](#footnote-ref-3)